# Берем список DNS серверов из /ip dns

# Проверяем их доступность,

# и только рабочие прописываем в настройки DHCP сервера

:global ActiveDNSServers []

:local PingResult 0

:foreach serv in=[/ip dns get servers] do={

:do {:set PingResult [ping $serv count=3]} on-error={:set PingResult 0}

:if ($PingResult=3) do={ :set ActiveDNSServers ($ActiveDNSServers,$serv) }

# отладочный вывод в журнал

:log info "Server: $serv, Ping-result: $PingResult";

}

/ip dhcp-server network set [find address=192.168.254.0/24] dns-server=$ActiveDNSServers

#--- FIX TTL ----

/ip firewall mangle chain=postrouting action=change-ttl new-ttl=set:128 comment="NAT hide"